**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2016. gada 5.decembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Apsardzes signalizācijas sistēmas iegāde ar montāžu darbiem, programēšanu un objektu apsardze”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, tālr.65430247, mob. 27888702,  e-pasts [jurijs.cernovs@daugavpils.lv](mailto:jurijs.cernovs@daugavpils.lv) |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275,  e-pasts [vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv](mailto:vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv) |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2016/24N**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Apsardzes signalizācijas sistēmas iegāde ar montāžu darbiem, programēšanu un objektu apsardze programēšanu (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš:** iekārtas uzstādīšana **līdz 2016. gada 12. decembrim,** apsardze līdz2017.gada 31.decembrim ar pagarināšanas iespēju
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā** 
   1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).

**6.2Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. Par cenu tiks uzskatīta iekārtas uzstādīšanas cena pluss viena mēneša apsardzes abonēšanas cena.

1. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
2. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 07.decembra plkst.10.00.**
3. Piedāvājumu var iesniegt:
   1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
   2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Priekšmets:** Apsardzes signalizācijas sistēmas iegāde ar montāžu darbiem, programmēšanu un objektu apsardze

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par | Summa | Cena par | Summa |
|  |  |  |  | vien. | par mater. | vien. uzst. | par uzst. |
| 1 | Signalizācijas panelis 24 zonas, ja nav 24 zonas uz galvenas plates, tad noradīt paplašinātāju un to skaitu, lai nodrošināt 24 zonas (NX-8-BO-LR-FG-EUR vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Signalizācijas paplašinātājs, (NX-216 vai analogs) un uzstādīšana | gab. |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulatora 12v 7Ah un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Transformators 2A/17VAC﻿ un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Tastatūra, 24 zonas (NX-124 vai analogs)﻿ ﻿ un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Infrasarkanais PIR detektors (LC-100PI vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Magnētiskais kontakts un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Paneļa kārba﻿ ar atslēgu un plates stiprinājumiem(NX-003 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Kabelis 8\*0.22 un to ieguldīšana | m | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Dūmu detektors apsardzes panelim, 12V, 4 vadu (SD-119-4 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Sirēna apsardzes panelim, 12V un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Magnētiskais kontakts paneļa kārbai (NX-005 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Signalizācijas paneļa programēšana (2 paneļi, 24 zonas, 3 tastatūras, 8 izejas) | kompl. | 2 |  | - | - | - |
| 14 | Objektu apsardze | kompl. | 2 |  |  |  |  |

**Tehniskais uzdevums:**

* Apsardzes signalizācijas sistēma sastāv no 2 panelis, ēkā un garāžās;
* Paneļa un detektoru uzstādīšanas vietas un programēšanas funkcijas ir jāapspriež ar pasūtītāju pirms darba sākšanas;
* Katrai apsardzes paneļim ir jābūt 4 izejas, lai pārraidīt Trauksmes ir,nav; Rajona statusa, Bojājuma; Elektrobarošanas ir,nav signālus; trauksmes un bojājumu signāli pārraidīt pasūtītājam SMS veidā;
* Veikt darbus kvalitatīvi un laicīgi

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “Apsardzes signalizācijas sistēmas iegāde ar montāžu darbiem, programēšanu un objektu apsardze” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par | Summa | Cena par | Summa |
|  |  |  |  | vien. | par mater. | vien. uzst. | par uzst. |
| 1 | Signalizācijas panelis 24 zonas, ja nav 24 zonas uz galvenas plates, tad noradīt paplašinātāju un to skaitu, lai nodrošināt 24 zonas (NX-8-BO-LR-FG-EUR vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Signalizācijas paplašinātājs, (NX-216 vai analogs) un uzstādīšana | gab. |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulatora 12v 7Ah un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Transformators 2A/17VAC﻿ un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Tastatūra, 24 zonas (NX-124 vai analogs)﻿ ﻿ un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Infrasarkanais PIR detektors (LC-100PI vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Magnētiskais kontakts un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Paneļa kārba﻿ ar atslēgu un stiprinājumiem(NX-003 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Kabelis 8\*0.22 un to ieguldīšana | m | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Dūmu detektors apsardzes panelim, 12V, 4 vadu (SD-119-4 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Sirēna apsardzes panelim, 12V un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Magnētiskais kontakts paneļa kārbai (NX-005 vai analogs) un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Signalizācijas paneļa programēšana (2 paneļi, 24 zonas, 3 tastatūras, 8 izejas) | kompl. | 2 |  | - | - | - |
| 14 | Objektu apsardze | kompl. | 2 |  |  |  |  |

**Kopējā cena bez PVN par pakalpojumu: Euro**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

c. Ar tehnisko uzdevumu iepazināmies.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***