**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

Vadītājs M.Čačka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2020. gada 26. oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana mākslinieku rezidences telpās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.65430274 , e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2020/06N**
2. **Iepirkuma mērķis:** Nodrošināt viesnīcas numuros komforta temperatūru vasaras laikā, kā arī paaugstināt viesnīcas kvalitāti, uzstādot kondicionierus.
3. **Līguma izpildes termiņš:** **No 2020. gada 1. decembra līdz 20. decembrim**.
4. **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
5. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu un pilnīgi atbilst tehniskajai specifikācijai.
6. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
7. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

**8.1.** Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

**8.2.** Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā ne mazāk kā trīs gadi.

1. **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.
2. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2020. gada 3. novembra plkst. 10.00 elektroniski: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv.

1.pielikums

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA** |
| Pakalpojuma nosaukums **Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana mākslinieku rezidences telpās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī** |
|  |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Gaisa kondicioniera “Midea Blanc” ar dzesēšanas jaudu 3,5kW vai analogs pēc tehniskiem raksturlielumiem piegāde | gb | 10 |
| 2 | Kondensāta novadīšanas sūkņa “Aspen mini aqua” vai, analoga pēc tehniskiem raksturlielumiem piegāde | gb | 10 |
| 3 | Gaisa kondicionieru, kondensāta novadīšanas sūkņu montāža un pārējie saistītie darbi | c/h | 120 |
| 4 | Montāžas materiālu, elektroinstalācijas, stiprinājumu, vertikālo kronšteinu, savienojumu, veidgabalu, cauruļvadu 1/4" un 3/8", automātslēdžu u.c. piegāde | kompl. | 10 |
| 5 | Griestu mūra pārsegumā urbšanas (urbums dn=3", mūra biezums no 1 līdz 1,5m) pakalpojums | gb | 10 |

**Īpašie nosacījumi**

1. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamas izmaksas objektam, lai iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam nerastos papildu izdevumi.
2. Veikt darbus ar savu darbaspēku.
3. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
5. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
6. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
7. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
8. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā darbu veikšanas laikā.
9. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
10. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
11. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu darbu veikšanas laikā.
12. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz darbu pabeigšanai objektā.
13. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
14. Ne vēlāk kā darbu pabeigšanas dienā veikt telpu sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Darba veicēja piederošiem darba rīkiem un instrumentiem.
15. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.
16. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
17. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru uzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, materiālu vai metožu pielietojumu.
18. Nodrošināt atbildīgā darbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.
19. VVD ( Valsts vides dienesta) izsniegta licence (atļauja) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām.
20. Aukstumiekārtu speciālista apliecība vismaz 2 (diviem) pretendenta speciālistiem.
21. Norādot pretendentu speciālistu sarakstu klāt, jāpievieno izdruka (izziņa) no VlD EDS sistēmas nodarbinātajiem darbiniekiem.
22. Pretendentam jānodrošina speciālisti ar elektrodrošības grupu C vai Cz.
23. Objekta apsekošana ir obligāta, iepriekš saskaņojot laiku ar “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieri Juriju Černovu pa tālr. 27888702.
24. Darbu izpilde jāveic laika posmā no 01.12.2020. līdz 20.12.2020; iesūtot izpildes grafiku.
25. Pretendentam ir jānodrošina darba drošības speciālists.
26. Izpildītājs nodrošina divu gadu garantiju veiktajiem darbiem un iekārtam. Garantijas laikā ir nepieciešams veikt tehniskas apkopes I reizi gadā maijā mēnesi, konkrētu nedēļu saskaņojot ar pasūtītāju. Garantijas apkopes darbiem jābūt iekļautiem pretendenta finanšu kopēja piedāvājumā.
27. Uzstādot gaisa kondicionierus, nepieciešams veikt iekārtu presēšanu ar slāpekli līdz 35 bāriem, pirms iekārtu palaišanas, piesaistot pasūtītāja pārstāvi.
28. Gaisa kondicionierus paredzēts pieslēgt pie strāvas padeves - katru iekārtu uz sava automātslēdža elektrosadalē.
29. Iekārtām jādarbojas uz R32 aukstuma aģenta bāzes.
30. Pretendentam jānodrošina iekārtu lietotāja instrukcija valsts valodā.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **1.** | **„Gaisa kondicionieru montāža viesnīcas telpās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī”** |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Pielikumā: Tāme uz \_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

Pielikums finanšu piedāvājumam

**Tāme (veidne)**

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA** |
| Pakalpojuma nosaukums **Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana mākslinieku rezidences telpās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī** |
|  |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Gaisa kondicioniera “Midea Blanc” ar dzesēšanas jaudu 3,5kW vai analogs pēc tehniskiem raksturlielumiem piegāde | gb | 10 |
| 2 | Kondensāta novadīšanas sūkņa “Aspen mini aqua” vai, analoga pēc tehniskiem raksturlielumiem piegāde | gb | 10 |
| 3 | Gaisa kondicionieru, kondensāta novadīšanas sūkņu montāža un pārējie saistītie darbi | c/h | 120 |
| 4 | Montāžas materiālu, elektroinstalācijas, stiprinājumu, vertikālo kronšteinu, savienojumu, veidgabalu, cauruļvadu 1/4" un 3/8", automātslēdžu u.c. piegāde | kompl. | 10 |
| 5 | Griestu mūra pārsegumā urbšanas (urbums dn=3", mūra biezums no 1 līdz 1,5m) pakalpojums | gb | 10 |